设计研发中心图形工作站（2026）项目            
采购需求资料
一、基本情况
1.1名称、规格型号及数量
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	交货期
	技术要求
	备注

	1
	图形工作站
	定制
	1
	项
	2026年08月31日前
	详见明细附表
	�



	明细附表：图形工作站

	物资名称
	技术规格要求

	结构
	高性能并行计算图形，适配三维建模、仿真运算、影视渲染、大数据处理、CAD/BIM 专业设计等重载业务

	[bookmark: _Hlk234576041]处理器
	配置要求：1 颗≥AMD 锐龙 9 9980X 64 核 128 线程，SP6 处理器接口；
运算性能：支持大规模多线程并行浮点运算，满足仿真渲染、海量数据实时计算等高负载需求；

	内  存
	配置要求：≥256G DDR5-6400MHz RECC
支持RDIMM、LRDIMM，支持最大容量≥4TB,技术规格：RECC 硬件纠错内存，具备 ECC 数据校验功能，重载运算杜绝内存数据出错、蓝屏

	存储
	配置要求: ≥2块2TBM.2 NVMe PCIe 5.0 高速协议，
性能指标：PCIe5.0 满带宽读写速度，超低访问延迟，支持大型工程文件、高清素材实时加载预览；
 介质特性：原厂原厂存储颗粒，具备企业级耐用寿命，内置断电数据保护机制
配置要求:≥1块18TB 企业SATA  III 6Gb/s，7200 转 / 分钟,512MB 大容量高速缓存
盘片技术：CMR 垂直磁记录技术，无叠瓦式结构，持续读写不掉速；
运行标准：企业级 7×24 小时不间断运行设计，具备抗震动、长使用寿命特性，适用于工程素材、项目文件长期存储备份

	专业图形显卡
	配置要求：≥1块 RTXA4000 16GB GDDR6 专用图形显存
定位：工业级专业制图显卡，全系列 CAD、三维建模、影视剪辑、仿真计算软件官方驱动认证兼容；
输出能力：多通道高清视频输出接口，支持多显示器拼接、分屏显示；
运算特性：支持光线追踪、CUDA 并行加速、专业渲染核心，适配设计类专业软件加速运算

	主板
	配置要求：配置≥WS TRX50-SAGE 或H13SRA-TF，芯片组：专业服务器级芯片组，原生适配 SP6 接口 64 核处理器；
内存拓展能力：支持 8 通道 DDR5 内存，原生兼容 RECC 纠错服务器内存，支持内存硬件 ECC 校验；
高速扩展通道：配备多通道 PCIe 5.0 x16 显卡插槽，原生搭载 PCIe 5.0 协议 M.2 高速存储接口；
网络通讯：板载千兆高速有线网络模块，集成无线 WIFI 传输模块；
供电设计：多相数字稳压供电方案，可稳定支撑 64 核处理器满载持续输出；
外设接口：后置多组 USB 高速接口、视频输出接口、音频接口、SATA 存储接口，前置拓展接口齐全

	电  源
	配置要求：≥1个额定 3000W 足额输出，非峰值功率，全模组服务器电源，通过80plus铂金认证，满足 64 核 CPU + 专业显卡 + 多硬盘满载整机功耗冗余，预留硬件升级功率空间

	机箱
	配置要求：全塔立式机箱，支持 360mm 水冷冷排安装，多硬盘位拓展

	风  扇
	配置要求：≥1个专用 SP6 水冷扣具，完美适配 AMD 9980X 处理器
规格：360mm 冷排，双路水冷循环，搭配 LCP 高分子静音风压风扇
性能：可压制 64 核处理器满载发热，长时间高负载运行温度稳定，低噪音运行

	键盘、鼠标
	原厂防水键盘、抗菌鼠标；

	操作系统
	随机预装专业服务器操作系统，预适配全套硬件官方稳定驱动，设备到货即可投入专业业务使用；；

	硬件售后服务
	1 提供原厂整机3年质保，3年原厂免费上门服务，要求当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。
2 全部硬件全新原厂正品，无翻新、拆机、工包二手件，供货提供完整硬件序列号、原厂质保凭证，交货后可凭机器序列号在厂家400/800售后服务电话进行查询，假一罚十。
3 设备质保期内如硬盘损坏，厂家提供替换硬件时，硬盘不与返还。


注: 本项目谈判为总价价格整体谈判，不以单价为考虑，但需保证各子项满足数量及技术要求。
1.2供应商资质要求：1、供应商须具有独立法人资格，并依法取得有效的营业执照（三证合一）；2、供应商诚信可靠，征信信誉良好，近一年内无不良征信记录；3、具有类似产品业绩；4、提供履约承诺函。
1.3项目资金来源：自筹资金
1.4需要供应商数量：1家
1.5结算付款方式：
[bookmark: _GoBack]1.5.1中企云链，货到付款，次月支付95%，质保金5&，质保期三年。
2、 其它要求
  2.1确保2026年图形工作站费用符合相关政策法规。
2.2确保2026年图形工作站备查资料通过主管部门审查。
3、 附件资料（如立项通知书、专项报告等相关手续）
《长沙湘电电气总办阅〔2026〕24号--总经理办公会议纪要》
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